SMS gateway
PREGLED DOSTUPNIH SOFTVERA
Uvod
•	Short Message Service (SMS) je sustav slanja poruka izgrađen na specifikacijama globalnog sustava za mobilnu komunikaciju (GSM).
•	Svi provideri imaju instalirane SMS softvere o kojima ovisi broj i kvaliteta (brzina prijenosa poruka,…) usluga.
Uvod
•	Gateway je softver koji omogućuje primanje i slanje poruka različitih protokola.
•	SMS gateway omogućava korisniku korištenje usluga SMS-a (samo tekstualne poruke).
Uvod
•	Standardni gateway omogućava:
–	čitanje tekstualnih poruka na mobilnom telefonu sa web-a ili e-maila
–	slanje e-mail i fax poruka sa mobilnog telefona
–	slanje tekstualnh poruka na drugi mobilni telefon sa web-a ili e-maila.
Uvod
•	Postoje dva načina slanja poruke:
•	INDIREKTNI: slanje poruke provideru (TCP/IP), a on šalje poruku na željeni mobilni telefon (brži i efikasniji - kod nas se ne koristi) (SMPP)
•	DIREKTNI: slanje poruke direktno preko GSM modema (sporiji).
Uvod
SMS Gateway-Nordic messaging Technologies AB
•	švedski softver za slanje poruka za UNIX
•	mogućnost slanja tekstualnih poruka na GSM mobilne telefone i tekstualne pagere
•	budućnost: integracija sa HTTP serverom za slanje poruka i administriranje redova sa web pretraživača kao što su Internet Explorer ili Netscape Navigator

•	moguća područja primjene:
–	čitanje e-maila sa GSM telefona
–	integracija sa mrežnim menagmentom kao što je HP OpenView
–	web integracija- slanje poruka preko web interface-a
•	podržava različite protokole:
–	ERMES/UCP ( CMG SMSC )
–	TAP (Aldiscon SMSC )
–	THS
–	CIMD ( Nokia SMSC )
•	različiti načini pristupa:
–	dial-up

•	platforme koje podržava:
–	AIX 3.x & 4.x (RS/6000)
–	Digital UNIX
–	HP-UX 10.x & 11.x (serija 9000)
–	Linux
–	SCO OpenServer 5
–	SCO UnixWare
–	Sun Solaris 2.x
SMSGateWay - Connectotel
•	to je gateway za slanje e-mail poruka preko SMS-a
•	sustavi pod kojima radi: DOS, Windows 3.x, Windows 95, NT Workstation
•	dopušta slanje tekstualnih SMS poruka sa bilo kojeg SMTP e-mail sustava na bilo koji GSM/PCS telefon s omogućenim SMS-om
•	SMTP e-mail sustavi koje podržava: Novell GroupWise, Microsoft exchange, cc:Mail i Lotus Notes

•	softver dopušta skupu poruka prolaz preko e-maila, weba ili sličnih interface aplikacija, ovisno o individualnim zahtjevima
•	SMSGateWay predviđa maksimalni prolaz oko 720 SMS poruka po gatewayu po satu. Za veće zahtjeve linearno raste broj gatewaya (npr. za 4 gatewaya predviđeno je oko 2880 SMS poruka po satu).
•	zahtjevi na hardver:
–	kompatabilan IBM PC, 386 ili jači
–	mrežna kartica (Ethernet ili Token Ring)
–	jedna ili više Nokia podatkovna kartica
–	jedan ili više pšovezanih Nokia mobilnih telefona sa SIM-om
SMSAlert - Connectotel
•	dopušta slanje poruka preko dial-up -a na bilo koji GSM telefon ili pager s omogućenim SMS-om
•	DOS, Windows 3.x, Windows 95, NT Workstation
•	za slanje većeg broja poruka koristiti SMSGateWay
•	kompatabilan IBM PC, 386 ili jači, kompatabilan modem
•	licensiran košta oko 300$
AIRSOURCE E-MAIL GATEWAY
•	kada e-mail poruka stigne, AIRSOURCE E-MAIL GATEWAY je analizira, i uspoređuje adresu na koju se želi poslati poruka sa svojom listom ovlaštenih primaoca. Zatim šalje poruku.
•	softver se može konfigurirati tako da inteligentno ruta poruke
•	podržava:
–	Microsoft Exchange
–	Microsoft Mail (MAPI)
–	cc:Mail (VIM)
–	Lotus Notes (VIM)
–	Internet Mail (POP3)

•	zahtjevi:
–	Windows NT, Windows  95, Windows  for Workgroups ili Windows  3.11
–	IBM ili kompatabilna 486 (preporučuje se 8MB RAM)
–	10MB slobodnog mjesta na hard disku
–	Hayes kompatabilan modem
–	uređaj za primanje alfanumeričkih znakova
–	kompatabilna e-mail platforma
Autopage
•	sofisticirani softver koji omogućuje  rad sa tekstualnim porukama; za Windowse
•	u svojoj najjednostavnijoj konfiguraciji dozvoljava slanje tekstualnih poruka na pagere i mobilne telefone sa PC-a koristeći modem
•	softver nije ograničen na neki poseban sustav- važno je samo da sustav podržava SMS  

•	zahtjevi: Windows 3.1, 95, 98 I NT
•	komunikacija je moguća u dva smjera
•	protokoli: TAP (direktni ili dial-up), MG-4, DDE ili transfer
•	preporučena oprema:
–	najmanje pentium 166MHz
–	floppy disk
–	dva RS232 ulaza
–	serijski ili paralelni port za printer (isti može biti lokalni ili mrežni)
–	800x600 color monitor
–	Windows 3.1, 95, 98 ili NT
–	barem jedno od slijedećeg:Hayes kompatabilni modem, X23 pad, direktna veza sa ON-site sustavom, GSM telefon koji podržava ETSI ‘AT’ komande, PremiCell
–	5MB slobodnog prostora na disku, mrežna kartica
KRAJ